***Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности.***

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожар­ной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и произ­водственного оборудования.

В соответствии с п. 2 "Правил противопожарного режима в РФ" каждая организация, независимо от организационно-правовой формы обязана иметь **инструкцию о мерах пожарной безопасности** которая должна содержать следующие обязательные сведения, предусмотренные Главой XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности "Правил противопожарного режима в РФ":

* порядок содержания территории, зданий и помещений, в т. ч. эвакуационных путей;
* мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;
* порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
* места курения, применения открытого огня и проведения ог­невых работ;
* порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и мате­риалов, содержания и хранения спецодежды;
* предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
* обязанности и действия работников при пожаре, в т. ч.:
* правила вызова пожарной охраны;
* порядок аварийной остановки технологического оборудова­ния;
* порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
* правила применения средств пожаротушения и установок по­жарной автоматики;
* порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценно­стей;
* порядок осмотра и приведения в пожаро-, взрыво-, безопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).